**Sumidero sifónico para suelo**

Sifón de suelo embaldosado o de hormigón bruto

100 x 100 mm

Referencia: **682001**

Información de prescripción

Sumidero sifónico para suelo embaldosado o de hormigón bruto con altura ajustable:

Caudal 36 l/min normalizado.

Nivel de agua de 50 mm.

Rejilla de acero inoxidable pulido brillante 100 x 100 mm.

Salida horizontal (no se suministra el codo) o vertical Ø 40 integrada en la altura del sifón (se gana altura y puede orientarse en todas las direcciones).

Marco de estanqueidad integrado para pegar la membrana aislante.

Resistencia a la temperatura: 60ºC servicio continuo, 85ºC momento puntual.

Filtro de inmersión con asa: agarre y limpieza facilitados.

Cuerpo de PVC sin asperezas (no retiene impurezas).

Clasificación antincendios (según la norma americana UL94).

Altura de 110 mm, con realce ajustable de hasta 80 mm.

Rejilla fijada mediante 2 tornillos de acero inoxidable.

Garantía 30 años.