

Secamanos de aire pulsado SPEEDJET
Aire pulsado
Gris metalizado

Referencia: 510621


Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado SPEEDJET bidireccional gris metalizado.

Secamanos eléctrico ultrarrápido: secado en 10-18 segundos.

Bandeja extraible para el goteo que impide el derrame del agua en la pared o en el suelo: fácil de instalar y limpiar.

Interruptor ON/OFF: fácil mantenimiento.

Filtro de aire antibacteriano y filtro de carbón activo.

Secamanos automático mediante detección por infrarrojos.

Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos o después de 18 segundos de secado.

Pantalla LCD con instrucciones animadas y suspensión automática.

Tipo de motor: brushless sin desgaste.

Ahorro de energía: potencia 850 W. Sin elemento térmico.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Caudal de aire: 42 l/seg. Velocidad del aire: 310 km/h.

Nivel de ruido: 75-80 dBA.

Dimensiones: 250 x 292 x 650 mm.

Peso: 11,4 kg.

Clase I, IP22.

Marcado CE.

Garantía de 3 años.
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