**Grifo mezclador monomando con mango de ducha extraíble**

Caño orientable H.105 L.200

Maneta Hygiène

Referencia: **2211L**

Información de prescripción

Grifo mezclador con mango de ducha extraíble de fregadero con caño orientable H.105 L.200.

Adaptado para bañeras de bebé.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Grifo mezclador con mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.

Cuerpo con interior liso.

Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta Hygiène L.175 mm.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso.

Flexo con diámetro pequeño: bajo contenido de agua. Contrapeso específico.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.