**Barra de apoyo recta acero inoxidable brillante, 500 mm Ø 32**

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Ø 32

Referencia: **50505P2**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida (PMR).

Tubo Ø 32, entre ejes 500 mm.

Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para inodoro, ducha o bañera.

Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.