**Barra de apoyo angular de 90° Acero inoxidable satinado, 300 x 300 mm**

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Ø 32

Referencia: **5180S**

Información de prescripción

Barra de apoyo angular de 90°, para personas con movilidad reducida (PMR)

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse y sujetarse (parte vertical) para WC o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones : 300 x 300 mm, Ø 32.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.