**Vaste steungreep in glanzend gepolijst rvs, L. 650 mm**

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish

Ø 32

Referentie: **510161P**

Beschrijving voor bestektekst

Vaste muursteun voor personen met beperkte mobiliteit.

Handgreep kan gebruikt worden als steun en als niet-opklapbare greep voor WC, douche of wastafel.

Wordt meestal in combinatie met een opklapbare greep gebruikt naast een WC of aan beide zijden van een wastafel.

Aanbevolen voor opstelling waarbij het toilet of het douchezitje te ver van de zijmuur verwijderd is.

Afmetingen: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Steungreep in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish afwerking, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.