**Barra de apoyo abatible acero inox. pulido brillo, L. 850 mm**

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Ø 32

Referencia: **510164P**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Barra abatible de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304, de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Dimensiones: 850 x 230 x 105 mm.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.