**Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm**

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Fijaciones ocultas

Referencia: **510160S**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Ø 32, para PMR.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.Marcado CE.