**Barra de ducha recta con soporte mango de ducha acero inox. brillo**

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Ø 32

Referencia: **5460P2**

Información de prescripción

Barra recta Ø 32 con soporte para mango de ducha para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de sujeción vertical y barra para ducha o bañera.

Soporte para mango de ducha de metal cromado con palanca ergonómica.

Se puede añadir una jabonera deslizante (a pedir por separado).

Altura: 1 150 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, de acero inoxidable 304, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.