**Portarrollos WC para barra de apoyo Ø 32 a 34 blanco**

Nylon blanc

Referencia: **510081N**

Información de prescripción

Portarrollos WC para barra de apoyo.

Poliamida de alta resistencia (Nylon) blanco.

Instalación sin desmontar la barra.

Bloqueo antirrobo.

Junta antigiro.

Para barras de Ø 32 a 34.