**Respaldo blando para WC**

Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Poliuretano negro

Referencia: **510629S**

Información de prescripción

Respaldo blando para WC, para PMR.

Estructura acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin.

Respaldo blando de poliuretano.

Tubo Ø 25 x 1,2 mm.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304, de 3 agujeros, Ø 72.

Dimensiones: 150 x 580 x 173 mm.

Marcado CE.