**Barra de sujeción en T Basic blanco**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32

Referencia: **35440W**

Información de prescripción

Barra de ducha en T con barra vertical deslizante Basic, para personas con movilidad reducida (PMR).

Tubo en acero inoxidable epoxi blanco.

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la barra se puede colocar a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones: 1150 x 500 mm, Ø 32.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.

Marcado CE.

Garantía 30 años.