**Barra de apoyo recta Nylon antibacteriano Nylonclean, 300 mm**

Nylon antibacteriano HR brillo blanco

Fijaciones ocultas

Referencia: **5050N**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo recta en Nylon HR brillo blanco.

Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano y hongos.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV: para evitar amarilleamiento.

Agradable y caliente al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Tubo Ø 32, entre ejes 300 mm. .

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.