**Barra de apoyo fija Nylon blanco antibacteriano NylonClean, L. 650 mm**

Nylon antibacteriano HR brillo blanco

Ø 32

Referencia: **5161N**

Información de prescripción

Barra de apoyo fija, para personas con movilidad reducida (PMR).

Nylon HR brillo blanco.

Sirve como barra de apoyo o para levantarse, no es abatible para WC, ducha o lavabo.

Se suele colocar en paralelo a una barra abatible en un WC o a cada lado de un lavabo.

Se recomienda su uso cuando la taza o el asiento de ducha están muy separados de la pared.

Tratamiento antibacteriano NylonClean : protección óptima contra el desarrollo de las bacterías.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.