**Barra de ducha recta con soporte Nylon blanco antibacteriano**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

Ø 32

Referencia: **5460N**

Información de prescripción

Barra de ducha recta Ø 32 con soporte para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de sujeción vertical y ducha.

Soporte para mango de ducha en Nylon HR con palanca ergonómica.

Se puede añadir una repisa para jabón deslizante (no está incluida).

Tratamiento antibacteriano NylonClean: óptima protección contra el desarrollo bacteriano.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Altura: 1 150 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.