**Barra de sujeción de nylon blanco antibacteriano, A. 1245 mm**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

Ø 32

Referencia: **5071N**

Información de prescripción

Barra de sujeción en L Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o repisa para jabón.

Tratamiento antibacteriano NylonClean : protección óptima contra el desarrollo de las bacterías.

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo

para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.