**Barra de ducha de esquina 2 paredes Nylon blanco antibacteriano**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

Ø 32, para asiento de ducha suspendido

Referencia: **5121N**

Información de prescripción

Barra de apoyo de esquina 2 paredes Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo de esquina y de sujeción para inodoro, ducha o bañera.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.

En los inodoros con cisterna empotrada o de descarga directa, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta el inodoro.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Puede equiparse con un asiento de ducha suspendido (a pedir por separado).

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 750 x 750 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra de ducha de esquina con garantía de 30 años. Marcado CE.