**Respaldo para WC confort**

Estructura Nylon blanco HR brillo

Poliuretano negro

Referencia: **510629N**

Información de prescripción

Respaldo para WC confort para PMR.

Tubo de Poliamida de alta resistencia (Nylon) blanco.

Respaldo blando de poliuretano.

Tubo Ø 32.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Dimensiones : 150 x 575 x 173 mm.

Garantía 30 años. Marcado CE.