**Portarrollos WC en U**

Portarrollos

Nylon HR brillo blanco

Referencia: **4081N**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural en U.

Portarrollos de papel higienico.

Poliamida de alta resistencia (Nylon) blanco.

Tubo Ø 20.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.