

Asiento de ducha abatible Grand Confort
Asiento mural abatible
Estructura acero inox. pulido brillo UltraPolish

Referencia: 510420


Información de prescripción

Asiento de ducha abatible Grand Confort HR.

Asiento mural abatible para fijar.

Asiento de ducha para personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande.

Tratamiento antibacteriano del asiento: protección óptima contra el desarrollo bacteriano y el moho. 

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado en polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish.

Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 506 x 420 x 138 mm.

Espacio plegado: 95 x 540 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años.Marcado CE.
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