**Asiento de ducha abatible Grand Confort**

Estructura acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Fijo

Referencia: **510420**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible fijo, para PMR.

Con respaldo Grand Confort HR.

Modelo grande.

Se retiene en posición vertical.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish.

Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Espacio plegado: 95 x 540 mm.

Dimensiones: 506 x 420 x 138 mm.

Garantía de 30 años.Marcado CE.