**Asiento de ducha abatible Grand Confort**

Asiento abatible

Estructura acero inoxidable epoxi blanco

Referencia: **510420N**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible Grand Confort HR.

Asiento abatible para fijar.

Asiento de ducha para minusválido, persona con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande.

Tratamiento antibacteriano del asiento: protección optima contra el desarrollo bacteriano y el moho.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado acero inoxidable epoxi blanco.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 506 x 420 x 138 mm.

Espacio plegado: 95 x 540 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.