**Asiento abatible con pata de apoyo Grand Confort**

Asiento abatible

Estructura acero inoxidable brillo

Referencia: **510430N**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible con pata de apoyo Grand Confort HR.

Asiento mural abatible para fijar.

Asiento de ducha mural para minusválido, persona con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande.

Tratamiento antibacteriano del asiento : protección optima contra el desarrollo de las bacterías y los mohos.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado acero inoxidable epoxi blanco.

Refuerzo con pata de apoyo articulada de tubo acero inoxidable 304 Ø 25.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 506 x 420 x 480 mm.

Espacio plegado: 130 x 540 mm.

Testado con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Asiento de ducha mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.