**Asiento de ducha abatible con pata y respaldo Grand Confort**

Asiento mural abatible

Estructura acero inoxidable epoxi blanco

Referencia: **510436N**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible con pata Grand Gonfort HR.

Asiento de ducha para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Asiento de ducha mural abatible y respaldo para fijar.

Modelo grande.

Tratamiento antibacteriano del asiento y respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano y el moho.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano y respaldo extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado de acero inoxidable epoxi blanco.

Refuerzo con pata de apoyo articulada de tubo acero inoxidable 304 Ø 25.

Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 506 x 420 x 1 000 mm.

Espacio plegado: 165 x 620 mm.

Testado con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Garantía 30 años. Marcado CE.