**Portarrollos WC**

Portarrollos WC con tapa

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **3565**

Información de prescripción

Portarrollos WC.

Tapa articulada de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Mandril antirrobo de policarbonato: irrompible.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi blanco.

Fijaciones ocultas.

Dimensiones: 119 x 140 x 80 mm.

Garantía 30 años.