**Portarrollos WC de 2 rollos**

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **1660**

Información de prescripción

Portarrollos WC de 2 rollos.

Modelo antivandálico.

1 rollo de reserva.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Dimensiones: 130 x 120 x 260 mm.

Garantía 30 años.