**Secamanos automático óptica acero inoxidable 304**

Optica

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **6631**

Información de prescripción

Secamanos automático.

Puesta en marcha automática mediante célula óptica.

Cubierta acero inoxidable 304 pulido brillo.

Dimensiones: 124 x 216 x 318 mm.

Peso: 3,8 kg.

Potencia: 1 960 W. 50 Hz.

Caudal de aire: 65 l/s.

Bajo nivel de ruido: 58 dBA.

Clase I IPX1.

CE, TÜV GS.

Garantía de 3 años.