**Dispensador de jabón mural, 1 litro**

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico

Pulsación suave, acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: **510581**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural con pulsación suave.

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Pulsador con pulsación suave: adaptado para todos, persona con movilidad reducida, discapacitados, niños...

Antibloqueo: una sola dosis por pulsación incluso en caso de pulsación prolongada.

Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo (estanco al agua).

Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido.

Depósito que impide el estancamiento de jabón.

Visor para controlar el nivel.

Acabado de acero inoxidable 304 epoxi blanco.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Capacidad: 1 litro.

Dimensiones: 90 x 105 x 252 mm.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Dispensador de jabón mural con garantía de 30 años.