**Dispensador de jabón líquido**

Mural para transmuro

Para depósito alejado

Referencia: **729150**

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido mural para instalación transmuro hasta 180 mm.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Mecanismo bloqueable mediante tornillos BTR.

Para depósito alejado (suministrado sin depósito) con tubo flexible

de 1,20 m.

Garantía 30 años.