

Toallero
Ø 20, 2 barras
Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: 510790P


Información de prescripción

Toallero para baño.

Toallero de 2 barras de diseño.

Modelo resistente. 

Tubo Ø 20 y Ø 16, longitud 600 mm.  

Acabado de acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Toallero mural con fijaciones ocultas.

Garantía de 30 años.
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