**Repisa mural para jabón**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510627S**

Información de prescripción

Repisa mural para jabón.

Modelo resistente.

Para ducha o lavabo.

Acero inoxidable 304 pulido satinado.

Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Fijaciones ocultas.