**Tensor con fijación a techo ECO**

Recortable

Acero inoxidable pulido brillo y latón cromado

Referencia: **3365**

Información de prescripción

Tendeur fixation plafond ECO.

Acabado en acero inoxidable 304 pulido brillo y latón cromado.

Se puede acortar.

Longitud 0,80 m.

Para barra para cortina Ø 20.