**Grifo mezclador monomando y columna con mango de ducha extraíble**

Maneta abierta

Referencia: **2599**

Información de prescripción

Combinado grifo mezclador monomando y columna de mango de ducha extraíble.

Grifo mezclador con mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.

Columna orientable H.200 L.220.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y columna con interior liso.

Cuerpo y columna con interior liso.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Tubo de salida agua mezclada de latón L.160.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior liso, bajo contenido (interior Ø 6).

Contrapeso específico.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.