**Grifo mezclador monomando y columna con mango de ducha extraíble**

Grifo mezclador de fregadero con mango de ducha extraíble

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2599**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero con mango de ducha extraíble y columna.

Columna orientable H.195 L.215 con mango de ducha extraíble con 2 chorros recto/efecto lluvia.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cuerpo del grifo mezclador y columna con interior liso.

Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar una sustitución en caso de presencia de biofilm, interior y exterior liso.

Flexo con diámetro pequeño (interior Ø 6): bajo volumen de agua.

Contrapeso específico.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador para fregadero con mango de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando con garantía de 30 años.