**Columna orientable con mango de ducha extraíble A.200**

Referencia: **1316**

Información de prescripción

Columna orientable A.200 L.220 para grifería con mango de ducha extraíble.

Columna con mango de ducha extraíble con 2 chorros, recto/efecto lluvia.

Aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.

Columna con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Flexo de mango de ducha BIOSAFE antiproliferación bacteriana: poliuretano transparente para garantizar el buen reemplazo en caso de que haya biofilm, interior y exterior liso.

Flexo con diámetro pequeño (interior Ø 6): poco volumen de agua.

Contrapeso específico.

Cuerpo de latón cromado.

Columna para fregadero con garantía 30 años.