**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

Grifo mezclador con maneta Hygiene, BEL

Referencia: **2520L**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo de repisa.

Grifo mezclador monomando H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.