**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador H.85 L.135, maneta Hygiène L.150

Tirador y desagüe 1"1/4

Referencia: **2520L**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Garantía 30 años.