**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador monomando un solo orificio H.60 L.100

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2220**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador monomando con un solo orificio H.60 L.100 con rompechorro higiénico.

Cartucho cerámico Ø 35 clásico con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal regulado a 5 l/min.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijación reforzada.

Grifo mezclador monomando adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.