**Grifo mezclador monomando para lavabo**

Grifo mezclador monomando H.95 L.120

Maneta recta

Referencia: **2720T**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador monomando con caño curvado H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min.

Accionamiento por maneta recta.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible en versión con tubos de cobre.