**Grifo mezclador monomando para lavabo**

Grifo mezclador monomando H.95 L.120

Maneta Hygiène L.150

Referencia: **2720L**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador con caño curvado H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caudal limitado a 5 l/min.

Accionamiento por maneta Hygiène L.150.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR)

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible en versión con tubos de cobre.