**Grifo mezclador mecánico de lavabo**

Grifo mezc. mecánico de un solo orificio con caño orient. H.100 L.170

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2522**

Información de prescripción

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.100 L.170 con rompechorros higiénicos.

Caño alto adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta abierta.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxdable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.