**Grifo mezclador monomando sobre repisa**

Caño orientable H.155 L.230

Maneta Hygiène

Referencia: **2510L**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando sobre repisa con caño orientable H.155 L.230 con rompechorro higiénico.

Cartucho cerámico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.200.

Latiguillos flexibles de H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.