**Caños de acero inoxidable BIOCLIP**

Caño L.129 Ø28 para grifo mezclador con caño desmontable

2 piezas

Referencia: **20002**

Información de prescripción

Caños BIOCLIP desmontables de acero inoxidable L.129 Ø 28 para limpieza y desinfección interna fácil o autoclave.

Caños equipados con un rompechorros higiénico, adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Caños con interior liso limitan las cepas bacterianas.

El segundo caño permite no interrumpir el uso de los grifos durante la limpieza/desinfección del primer caño.

Adecuado para todos los grifos con caño BIOCLIP.

Se suministra en 2 piezas.