**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX PRO**

A pilas

Caño orientable y desmontable con interior liso

Referencia: **495257**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico sobre repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a pilas 123 de litio de 6 V.

Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo de latón cromado con Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Latiguillo flexible de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Caño orientable 360° con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño desmontable para facilitar la limpieza.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura lateral con limitador de temperatura ajustable y palanca larga ergonómica.

Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.

Certificado NF Médical (Francia).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.