**Grifo electrónico TEMPOMATIC PRO**

A pilas

Caño giratorio y desmontable con interior liso

Referencia: **445257**

Información de prescripción

Grifo electrónico de repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a pilas 123 de litio de 6 V.

Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo de latón cromado con Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".

Caño orientable a 360º con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño desmontable para facilitar la limpieza.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.