**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP**

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

Maneta abierta

Referencia: **2520EP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE hygiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y vice-versa).

Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta abierta.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antiretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.