**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150

Tirador y válvula de desagüe

Referencia: **2506T1**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150 con salida BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.

Caño con interior liso.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Con tirador y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.