**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador con caño orientable A.220 L.200

Sin tirador, sin válvula de desagüe

Referencia: **2506T2**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero sobre repisa.

Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable A.220 L.200 con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.

Caño con interior liso.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Control por palanca de cable.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.