**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOCLIP**

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

Grifo mezc. caño orientable desmontable desechable

Referencia: **2871T1**

Información de prescripción

Grifo mezclador alto de lavabo monomando de repisa.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.180 L.180.

Grifo mezclador monomando suministrado con 1 caño desechable desmontable.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustada.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 5 l/min.

Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Cuerpo y base de latón cromada.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.