**Grifo mezclador monomando de lavabo mural**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta Hygiène L.150

Con racores estándar

Referencia: **2446LS**

Información de prescripción

Grifo mezclador mecánico de lavabo mural.

Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).

Caudal preajustado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta Hygiène L.150.

Se entrega con racores estándar M1/2" M3/4"

Conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Garantía 30 años.